Service Key

Der Service-Key unterstützt verschiedene Bussysteme von Buderus. weitere Details Hersteller.

Auf der PC-Seite werden die Daten mit der 3964R gesendet und empfangen.

Ein kleines 3964R-Terminal Programm gibt es unter Software Download. hiermit kann man die Kommunikation zum Service-Key ohne weiter Software herstellen.

Um in den Direkt-Modus zu starten muss am Anfang einmal DD zum Service-Key gesendet werden. Dann werden die Telegramme vom Service-Key übermittelt.

Es gibt zwei Arten von Telegrammen.

die kompletten Telegramme:

0x20 0x04 <Ziel> <Telegrammtyp> <Offset> <Daten n> <Daten n+1> ......

oder nur änderungen an Telegrammen. Der Service-Key speichert die letzten Telegramme. Wenn ein neues Telgramm empfangen wird werden nur die geänderten Bytes übertragen.

0x20 0x02 <Ziel> <Telegrammtyp> <Offset> <Datenbyte>