Den Download gibt es erst mal hier:
http://home.arcor.de/i.fischer/modelledit/index_de.html

1) Als erstes muss eine mySQL-Datenbank installiert werden und dann die
EMSlog.sql eingespielt werden. Dadurch werden die Tabellen von emslog
erzeugt.

2) rxtxSerial.dll.32 für 32-Bit Windows oder die rxtxSerial.dll.64 für
64Bit Windows in rxtxSerial.dll umbenennen

3) Batch-Dateien anpassen.
Bei emslog wird nur der SQL-Server übergeben. Wenn die mySQL auf dem
lokalen Rechner installiert ist kann man auch localhost stehen lassen.
Bei emsview wird zusätzlich noch user (root) und Passwort (password)
übergeben. Als default wird root und password genommen wenn die nicht in
der Befehlszeile übergeben werden.

Die einzelnen Daten können aber in den Programmen auch geändert werden.

4)EMSlog starten (doppelklick auf die *.bat) Falls nicht über die
Befehlszeile geschehen noch Server, User und Passwort eingeben und auf
Verbinden drücken. Dadurch wird die Verbindung zum SQL-Server aufgebaut
UND mit der seriellen Schnittstelle verbunden.

5) EMSview starten und Server, User und Passwort eigeben und dann auf
Verbinden drücken. Der Knopf bleibt erst mal wärend des
Verbindungsaufbau niedergedrückt. Wenn man andere Kurven auswählt oder
andere Daten ändert dann natürlich mit mit "aktualisieren".


Die Version 01 funktioniert nur mit SQL-Datenbank UND Serieller
Schnittstelle. Das Problem dabei sit allerdings dass erst 1024-Byte
Buffer vollgeschrieben werden und dann die Telegramme angezeigt und
gespeichert werden. Bei meiner alten Platine wurden die 1024-Byte
schnell durch das Polling vollgeschrieben. Beim EMS-Gateway wird das
Polling erst mal nicht übertragen. Wird vermutlich auch kein Sinn
machen.

Die Version 02 geht jetzt auch ohne die SQL-Datenbank. Wenn man die Daten in
mySQL loggen will muss vorher der Hacken bei mySQL gesetzt werden.

Die neuste Version 05 benötigt auch die Firmware 05. Jetzt ist das senden
beliebiger Telegramme zum testen möglich. Die CRC muss vorher per Knopfdruck
berechnet werden

Mit Linux wurde es noch nicht getestet. Sollte aber funktionieren.
Dazu müssen allerdings der richtige Linux-Treiber für RxTxComm
(rxtxSerial.so) in den Ordner kopiert werden.Eventuell muss die Serielle
Schnittstelle noch manuell im Programm geändert werden!