Entwicklungsstand der EMS-GW Firmware

Feature	Stand	Stand	Anmerkung
EMS-Anbindung	Low-Level Treiber	100%
Speicherung der letzten Telegramme	90%
USB-Anbindung	100%
CAN	Low-Level Treiber	80%	erstmal nicht von mir (js)
Protokoll	0%	erstmal nicht von mir (js)
Timer	Echtzeituhr (in SW)	100%
Synchronisierung NTP	100%
Synchronisierung EMS	100%
Netzwerk	UIP Stack	100%
TELNET	100%
EMS-Collector	0%	TCP-Port für Dannys Collector, MySQL Interface und PHP Webseiten
WEB-Server	Server	80%	nur für JSON
JSON (Lesend)	80%
JSON (Schreibend)	50%
SD-Card	FATFS	90%	erstmal nicht von mir (js)
Logging der EMS-Pakete	0%	erstmal nicht von mir (js)
Allgemein	Konfiguration über USB	90%

JSON-Zugriff Konfiguration