Version 2.1

Es sind leider mehrere Versionen nötig, da ein sauberer Test auf das Vorhandensein von Komponenten nicht zuverlässig möglich ist.

Altes Board (PIC18F4580/16Mhz)

LCD	ETH	Version
ja	nein	Orginal Firmware 2.0
nein	nein	2.1 Beta 131118
ja	nein	2.1 Beta 131118

Falls jemand die alte Firmware mit Ethernet-Support braucht, bitte im Forum melden.

Neues Board (PIC18F4685/40Mhz)

Achtung: Die Firmware ist noch nicht komplett getestet. Bitte vor Einspielen ein Backup speichern. Bisher sind noch Probleme beim Senden bekannt. Nächste Version gibts bis 11.10.

LCD	ETH	Version
ja	nein	Orginal Firmware 2.1
nein	nein	2.1 Beta 131118
ja	nein	2.1 Beta 131128
nein	ja	2.1 Beta 131128

Änderungen:

2.1 Beta2 Problem beim Senden im RAW Modus behoben

2.1 Beta3 sporadische Sendeprobleme gefixt, RAW Modus geht nun, Fehler 0x04 beim Empfang behoben

131128 - JSON/HTTP Zugriff verbessert