Version 2.1

Es sind leider mehrere Versionen nötig, da ein sauberer Test auf das Vorhandensein von Komponenten nicht zuverlässig möglich ist.

Altes Board (PIC18F4580/16Mhz)

LCD	ETH	Version
ja	nein	Orginal Firmware 2.0
nein	nein	2.1 Beta DEFEKT!!!
ja	nein	2.1 Beta DEFEKT!!!

Falls jemand die alte Firmware mit Ethernet-Support braucht, bitte im Forum melden.

Neues Board (PIC18F4685/40Mhz)

Achtung: Die Firmware ist noch nicht komplett getestet. Bitte vor Einspielen ein Backup speichern. Bisher sind noch Probleme beim Senden bekannt. Nächste Version gibts bis 11.10.

LCD	ETH	Version
ja	nein	Orginal Firmware 2.1
nein	nein	2.1 Beta 131118
ja	nein	2.1 Beta 131118
nein	ja	2.1 Beta 131118
ja	ja	2.1 Beta 131118 (mit allen Debugnachrichten zum Testen aktiviert)

Änderungen:

2.1 Beta2 Problem beim Senden im RAW Modus behoben

2.1 Beta3 sporadische Sendeprobleme gefixt, RAW Modus geht nun, Fehler 0x04 beim Empfang behoben

131128 - JSON/HTTP Zugriff verbessert