Konfiguration

Die Konfiguration wird über den USB-Port oder per Telnet vorgenommen und im EEPROM des Microkontrollers gespeichert. Die geänderten Werte werden sind sofort aktiv.

Wird die Firmware erstmals installiert, so befindet sich die USB-Schnittstelle im HEX-Modus. Die Firmware gibt die eingegebenen Zeichen nicht als Echo an das Terminalprogramm zurück. Wer nicht blind tippen möchte, kann das lokale Echo des Terminalprogramms einschalten.

Tippfehler lassen sich mit Backspace (ASCII 0x08 bzw. ^H) korrigieren. Um BS korrekt zu senden, muss in PUTTY der Backspace-Key in den Optionen auf ^H gesetzte werden!

Im HEX-Modus gibt es folgende Befehle (Groß-/Kleinschreibung wird beachtet!):

'Ki xxx.xxx.xxx.xxx' Setzen der IP-Adresse

'Km xxx.xxx.xxx.xxx' Setzen der Netzwerkmaske

'Kg xxx.xxx.xxx.xxx' Setzen des Gateways

'Kn xxx.xxx.xxx.xxx' Setzen des NTP-Servers

'Kr' Umschaltung in den RAW-Modus (0 - Hex / 1 - RAW)

'Ks' Aktivierung der SD-Card (0/1)

'Ka' EMS-Busadresse in dezimal (normalerweise 0x0B = 11)

'Kp' Empfange Polling auf dem EMS-Bus

'Kc' Catch All Empfange Telegramme, die nicht an das GW direkt gerichtet sind

'Kt' Berechne beim Senden die Checksumme automatisch

'Kl' Auflisten der Einstellungen

'Ke' EMS-Bus Paketstatistik

'BootloadMode!' Starten des Bootloaders (siehe Anleitung)

'RESET!' Neustart des EMS-GW

'xx xx xx xx xx xx' (xx ist jeweils eine Hex-Zahl) Senden eines EMS-Telegrams. Die CRC wird automatisch berechnet!

ein 0xaa 0x55 (binär!) am Zeilenanfang schaltet temporär in den Hex-Modus

Im RAW-Modus gibt es folgende Befehle (binär senden, keine Hex-Zahlen!):

0xaa 0x55 0xnn 0xnn ... 0xaa 0x55 Senden eines EMS-Telegrams. CRC wird je nach Einstellung automatisch berechnet oder muss angegeben werden.

0x4b 0x68 temporäres Zurückschalten in den Hexmodus (entspricht 'Kh', ohne 0xaa 0x55 !). Für ein dauerhaftes Zurückschalten muss 'Kr 0' im Hexmodus benutzt werden

Telnet Schnittstelle

Das Telnet Protokoll ist nicht 8-Bit tauglich, da z.B. 0xff eine Steuersequenz darstellt. Daher die folgende Regel: Beginnt eine Zeile mit 0xaa 0x55, so ignoriert der Telnet-Server Steuersequenzen. Ein folgendes 0xaa 0x55 stellt das Zeilenende dar. Die Bytes zwischen den 0xaa 0x55 werden an den Kommandointerpreter übergeben und wie oben interpretiert.