Service Key

Der Service-Key unterstützt verschiedene Bussysteme von Buderus. weitere Details Hersteller.

Auf der PC-Seite werden die Daten mit der 3964R gesendet und empfangen.

Ein kleines 3964R-Terminal Programm gibt es unter Software Download. hiermit kann man die Kommunikation zum Service-Key ohne weiter Software herstellen.

Um in den Direkt-Modus zu starten muss am Anfang einmal DD zum Service-Key gesendet werden. Dann werden die Telegramme vom Service-Key übermittelt.

Es gibt zwei Arten von Telegrammen.

komplettes Telegramme:

0x04 <Absender> <Telegrammtyp> <Offset> <Daten n> <Daten n+1> ...... <Daten n+x>

04 08 19 00 00 59 01 98 02 61 FF FF FF 00 00 BA 78 04 7B 9E 02 EC F8 03 BD D8 00 AB F4 00 00

hier wurde vom Service-Key das Telegramm von der 0x08 vom Telegrammtyp 0x19 (MC10/BC10) empfangen. die folgenden Bytes sind Telegrammdaten ab Ofsset 0x00

Änderungen an Telegrammen

Der Service-Key speichert die letzten Telegramme. Wenn ein neues Telgramm empfangen wird werden nur die geänderten Bytes übertragen. 0x20 0x04 <Absender> <Telegrammtyp> <Offset> <Datenbyte>

20 04 08 19 02 01

hier wurde ein Telegramm von 0x08 (MC10/BC10) mit dem Telgrammtyp 0x19 gesendet. Seit dem letzten Telegramm hat sich das Byte an Offset 0x02 auf 0x01 geändert.