Service Key

Der Service-Key unterstützt verschiedene Bussysteme von Buderus. weitere Details Hersteller.

Auf der PC-Seite werden die Daten mit der 3964R gesendet und empfangen.

Ein kleines 3964R-Terminal Programm gibt es unter Software Download. hiermit kann man die Kommunikation zum Service-Key ohne weiter Software herstellen.

Um in den Direkt-Modus zu starten muss am Anfang einmal DD zum Service-Key gesendet werden. Dann werden die Telegramme vom Service-Key übermittelt.

Es gibt zwei Arten von Telegrammen.

komplettes Telegramme:

0x04 <Absender> <Telegrammtyp> <Offset> <Daten n> <Daten n+1> ...... <Daten n+x>

04 08 19 00 00 59 01 98 02 61 FF FF FF 00 00 BA 78 04 7B 9E 02 EC F8 03 BD D8 00 AB F4 00 00

Dies ist komplettes Telegramm weil das Telegramm mit 0x04 beginnt. hier wurde vom Service-Key das Telegramm von der 0x08 vom Telegrammtyp 0x19 (MC10/BC10) empfangen. die folgenden Bytes sind Telegrammdaten ab Offset 0x00

Änderungen an Telegrammen

Der Service-Key speichert die letzten Telegramme. Wenn ein neues Telgramm empfangen wird werden nur die geänderten Bytes übertragen. Diese Telegramme haben den selben Aufbau wie die kompletten Telegramme. Das Telegramm mit Änderungen beginnt immer mit 0x20. Ob auch mehrere Änderungen in einem Telegramm gesendet werden können ist unbekannt.

0x20 0x04 <Absender> <Telegrammtyp> <Offset> <Datenbyte>

20 04 08 19 02 01

Das „Telegramm“ beginnt mit 0x20 und 0x04 und enthält daher nur Änderungen. Hier wurde ein Telegramm von 0x08 (MC10/BC10) mit dem Telgrammtyp 0x19 gesendet. Seit dem letzten Telegramm hat sich das Byte an Offset 0x02 auf 0x01 geändert.