Versionen

* comming soon *

Beta-Version: Diese Version beinhaltet die Funktionalitäten der ursprünglichen 2.0 Firmware. Zusätzliche Features:

Senden funktioniert

Abspeicherung der Konfiguration im EEPROM

EMS-Busadresse konfigurierbar

Filter (eigene Adresse/alle Adressen) werden geloggt

automatische Checksummenberechnung beim Senden (abschlaltbar)